**積層時チェックシート**

|  |  |
| --- | --- |
| 物品 | チェック |
| サインペン |  |
| カッターマット |  |
| 直角定規 |  |
| アイロン |  |
| アルミ板(440×440 |  |
| ステンレス板(330×330,350×350) |  |
| 離型剤 |  |
| ヒートガン |  |
| FEPフィルム |  |
| ブリーザー(細) |  |
| ブリーザー(400×400) |  |
| バギングフィルム |  |
| バギング金具 |  |
| シーラントテープ |  |
| 養生テープ |  |

**積層確認**

開始時刻：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 上層 | 繊維方向 | チェック |
| 24 | 45 |  |
| 23 | 0 |  |
| 22 | －45 |  |
| 21 | 90 |  |
| 20 | 45 |  |
| 19 | 0 |  |
| 18 | －45 |  |
| 17 | 90 |  |
| 16 | 45 |  |
| 15 | 0 |  |
| 14 | －45 |  |
| 13 | 90 |  |
| 12 | 90 |  |
| 11 | －45 |  |
| 10 | 0 |  |
| 9 | 45 |  |
| 8 | 90 |  |
| 7 | －45 |  |
| 6 | 0 |  |
| 5 | 45 |  |
| 4 | 90 |  |
| 3 | －45 |  |
| 2 | 0 |  |
| 1 | 45 |  |
| 下層 |  |  |

終了時刻：